{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["完整"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"完整","index":0,"n_rows":673,"n_cols":8,"rows_kept":673,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,27,0],[28,0,61,0],[62,0,94,0],[95,0,110,0],[111,0,128,0],[129,0,160,0],[161,0,192,0],[193,0,226,0],[227,0,254,0],[255,0,286,0],[287,0,320,0],[321,0,354,0],[355,0,386,0],[387,0,420,0],[421,0,453,0],[454,0,486,0],[487,0,519,0],[520,0,550,0],[551,0,568,0],[569,0,584,0],[585,0,618,0],[619,0,651,0],[652,0,672,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017年度芜湖宜居投资（集团）有限公司物业维修价目表"]
["类别","编号","维修项目","规格","计费单位","材料费","人工费","小计"]
["工程维修项目（G）","G001","水泥砂浆地面","50mm厚，含原铺装拆除","㎡",40,20,60]
[null,"G002","地砖地面",">10mm瓷砖，含原铺装拆除","㎡",100,30,130]
[null,"G003","石材地面","30mm花岗岩，含原铺装拆除","㎡",120,20,140]
[null,"G004","石材地面","50mm花岗岩，含原铺装拆除","㎡",170,20,190]
[null,"G005","环氧涂料地面","光面、底漆+中涂+面漆","㎡",40,30,70]
[null,"G006","环氧涂料地面","防滑面、底漆+中涂+面漆","㎡",45,10,55]
[null,"G007","机动车坡道环氧地坪","防滑面、厚度>5MM","㎡",110,20,130]
[null,"G008","面包砖地面","75*150，含原铺装拆除","㎡",100,50,150]
[null,"G009","草坪砖地面","70mm厚，含原铺装拆除","㎡",60,20,80]
[null,"G010","沥青地面","100mm厚沥青砼，含原铺装拆除","㎡",1200,600,1800]
[null,"G011","混凝土地面","200mmC20，含原铺装拆除","㎡",100,50,150]
[null,"G012","PVC塑胶地面","3mm厚,含基层处理","㎡",180,20,200]
[null,"G013","室外塑木地板","含热镀锌方管及木塑龙骨","㎡",350,50,400]
[null,"G014","石材地面","20mm大理石，含原铺装拆除","㎡",200,20,220]
[null,"G015","微晶石地砖地面","含原铺装拆除","㎡",400,30,430]
[null,"G016","全钢防静电地板","600*600*25mm 含支架","㎡",250,30,280]
[null,"G017","实木地板","909*94*20mm含龙骨安装","㎡",450,30,480]
[null,"G018","复合地板","1210*297*10mm","㎡",120,30,150]
[null,"G019","水泥砂浆墙面","20mm厚，含基层清理及粉刷","㎡",40,20,60]
[null,"G020","瓷砖墙面","含基层清理及粉刷","㎡",100,30,130]
[null,"G021","石材墙面","20mm厚石材，含打胶密封，含基层清理及粉刷","㎡",150,30,180]
[null,"G022","石膏板墙面","双层轻钢龙骨石膏板隔墙","㎡",90,30,120]
[null,"G023","内墙涂料墙面","三底两面，乳胶漆，含基层清理及粉刷","㎡",50,20,70]
[null,"G024","外墙涂料墙面","含基层清理及粉刷，含吊篮另加800","㎡",90,30,120]
[null,"G025","高层真石漆墙面","含基层清理及粉刷，含吊篮另加800","㎡",100,30,130]
[null,"G026","汽车坡道真石漆","含基层清理、粉刷及喷涂，无高空作业",null,40,20,60]
["工程维修项目（G）","G027","装饰板墙面","木质装饰板8mm","㎡",200,50,250]
[null,"G028","玻璃墙面","双层夹胶钢化玻璃","㎡",200,50,250]
[null,"G029","不锈钢墙面","8mm","㎡",200,50,250]
[null,"G030","铝塑板前面","双面聚酯","㎡",150,50,200]
[null,"G031","贴脚线(不锈钢、瓷砖、石材)","含基层清理及粉刷，h80mm","m",60,20,80]
[null,"G032","不锈钢栏杆","不锈钢栏杆，h1.2m","m",120,20,140]
[null,"G033","方管栏杆","镀锌方管","㎡",80,20,100]
[null,"G034","砌筑围墙/栏杆","24墙，标准砖砌筑","㎡",100,20,120]
[null,"G035","花岗岩侧石","750*300*120mm","m",85,10,95]
[null,"G036","混凝土侧石","800*400*150mm","块",25,10,35]
[null,"G037","混凝土平石","750*300*120mm","块",15,10,25]
[null,"G038","油漆刷涂","防锈、防火、防腐","㎡",20,10,30]
[null,"G039","栏杆油漆","防锈漆及金属面漆","m",10,6,16]
[null,"G040","水泥砂浆顶棚","含基层处理","㎡",60,20,80]
[null,"G041","乳胶漆顶棚","三底两面","㎡",40,20,60]
[null,"G042","PVC吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",50,20,70]
[null,"G043","石膏板吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",100,20,120]
[null,"G044","矿棉板吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",80,20,100]
[null,"G045","硅钙板吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",100,20,120]
[null,"G046","矿棉板","600*600*14","㎡",40,10,50]
[null,"G047","硅钙板","600*600*15跌级板","㎡",60,10,70]
[null,"G048","铝板吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",140,20,160]
[null,"G049","集成吊顶","铝扣板>0.4mm","㎡",150,20,170]
[null,"G050","格栅吊顶","150mm*150mm铝制格栅","㎡",100,20,120]
[null,"G051","异形装饰吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",200,20,220]
[null,"G052","亚克力板吊顶","含主次龙骨、吊筋","㎡",150,20,170]
[null,"G053","铝合金检查口","400*400mm","个",45,30,75]
[null,"G054","入户门","钢制防火防盗门","樘",1000,80,1080]
[null,"G055","室内仿实木门","平开门，含门套等","樘",500,80,580]
[null,"G056","实木门","平开门，含门套等","樘",800,80,880]
[null,"G057","PVC门","平开门，含门套等","㎡",250,80,330]
[null,"G058","彩铝门","平开、推拉，含门套，导轨","㎡",500,80,580]
[null,"G059","折叠门","含导轨、铰链等","㎡",400,80,480]
[null,"G060","防火门","A类防火要求","㎡",200,80,280]
["工程维修项目（G）","G061","防爆门","钢制","㎡",2000,80,2080]
[null,"G062","地弹玻璃门","含铰链，推手，地弹簧等","㎡",900,80,980]
[null,"G063","单元电子门",null,"㎡",1500,80,1580]
[null,"G064","铁艺门","含安装","㎡",1000,80,1080]
[null,"G065","电动伸缩门","不锈钢，含轨道及安装","m",1500,80,1580]
[null,"G066","不锈钢门",null,"㎡",400,80,480]
[null,"G067","玻璃门","钢化玻璃，含铰链等","㎡",200,80,280]
[null,"G068","彩钢板卷门","376厚","㎡",300,80,380]
[null,"G069","门边条维修","更换门边条，橡胶","根",40,10,50]
[null,"G070","窗滑轮维修","拆除窗扇/更换滑轮/高层窗户","扇",20,180,200]
[null,"G071","彩铝窗","含中空玻璃","㎡",350,80,430]
[null,"G072","百叶窗","铝合金","㎡",100,80,180]
[null,"G073","屋面防水","防水卷材铺贴","㎡",400,200,600]
[null,"G074","室内防水","防水材料封堵","㎡",400,200,600]
[null,"G075","外墙防水","含吊篮另加800","㎡",400,200,600]
[null,"G076","地下室防水","防水卷材内铺贴","㎡",400,200,600]
[null,"G077","双银三片白玻全钢化夹胶中空","高空作业","㎡",1800,1100,2900]
[null,"G078","白玻双钢化中空幕墙","高空作业","㎡",300,1100,1400]
[null,"G079","铝板幕墙","氟碳喷涂、高空作业","㎡",300,1100,1400]
[null,"G080","石材幕墙","高空作业","㎡",300,1100,1400]
[null,"G081","普通玻璃维修","不分楼层","㎡",50,200,250]
[null,"G082","景观石修补","水泥浆修复及表面喷涂","㎡",15,15,30]
[null,"G083","石材表面除碱","含辅助材料","㎡",null,10,10]
[null,"G084","人工拆除混凝土面","含铺装面拆除，无筋、厚150mm","㎡",null,80,80]
[null,"G085","挖沟槽土方","人工开挖","立方米",null,50,50]
[null,"G086","回填土","外运土方","立方米",60,10,70]
[null,"G087","素砼垫层","C20，带模板","立方米",300,120,420]
[null,"G088","钢筋网绑扎","螺纹钢","KG",3.5,0.5,4]
[null,"G089","角铁","6米，60*60*10","根",100,20,120]
[null,"G090","小型挖掘机进出场费","20t以下","次",400,null,400]
[null,"G091","小型挖掘机使用费","20t以下","小时",200,null,200]
[null,"G092","叉车进退场费","额定载重3t，含人工","次",200,null,200]
[null,"G093","地下室楼地面开沟槽","100*100mm","m",null,35,35]
["工程维修项目（G）","G094","污水井盖（圆型）","直径700mm，混凝土","个",120,30,150]
[null,"G095","污水井盖（方型）","800mm*800mm，混凝土","个",70,30,100]
[null,"G096","圆钢纤维检查井井圈","含井圈/井盖，790*65mm","套",380,30,410]
[null,"G097","方钢纤维检查井井圈","含井圈/井盖，750*750mm","套",380,30,410]
[null,"G098","波纹管","<=Φ400mm","m",150,50,200]
[null,"G099","高压气泵车疏通室外污水管","40t，含人工","处",2000,null,2000]
[null,"G100","楼板钻孔","含人工、机械，","孔",50,null,50]
[null,"G101","水泥","普通42.5","t",360,null,360]
[null,"G102","中粗砂",null,"t",60,null,60]
[null,"G103","瓜子片",null,"t",56,null,56]
[null,"G104","道渣",null,"t",45,null,45]
[null,"G105","石灰膏",null,"t",170,null,170]
[null,"G106","蒸汽加压混凝土砌块","石英砂A3.5","m³",320,null,320]
[null,"G107","蒸汽加压混凝土砌块","粉煤灰A3.5","m³",230,null,230]
[null,"G108","实心砖","240*115*35mm","块",0.4,null,0.4]
[null,"G109","多层板","1220*2440*12mm工程模板","张",65,null,65]
["设施设备维修项目（S）","S001","玻璃胶","300ml","支",25,null,25]
[null,"S002","密封胶","中性硅酮密封胶 590ml","支",30,null,30]
[null,"S003","乳胶漆","普通，18L","桶",300,null,300]
[null,"S004","银粉油漆","15KG","桶",125,null,125]
[null,"S005","油漆","防锈底漆，2.5KG","桶",45,null,45]
[null,"S006","黑油漆","面漆，15KG","桶",135,null,135]
[null,"S007","红蓝油漆","面漆，15KG","桶",175,null,175]
[null,"S008","松香水","7.5KG","桶",40,null,40]
[null,"S009","毛刷、滚筒","4寸，大号","支",5,null,5]
[null,"S010","自喷漆","230ml","支",10,null,10]
[null,"S011","白色划线漆","3KG装","桶",100,null,100]
[null,"S012","垃圾桶","塑料","个",130,null,130]
[null,"S013","束线带","尼龙材质，2.5*200mm，100根","袋",18,null,18]
[null,"S014","垃圾箱","不锈钢，汽车烤漆","个",750,10,760]
[null,"S015","腻子粉","20KG","袋",70,null,70]
[null,"S016","纸篓","塑料","个",15,null,15]
[null,"S017","电工胶布","15yd*18大卷","个",2,null,2]
[null,"S018","塑胶地垫","60*90cm，单色拉丝，印字","个",50,5,55]
["设施设备维修项目（S）","S019","塑胶地毯","灰色环保PVC拉丝地垫，>1cm","㎡",75,5,80]
[null,"S020","镂空塑料地垫","镂空防滑塑料PVC带孔地垫， 1.2*1m，5mm厚","张",70,5,75]
[null,"S021","满铺地毯","4m宽，5mm厚，丙纶圈绒地毯","㎡",46,10,56]
[null,"S022"," 铝合金地毯","铝镁合金铝架厚度1.5mm","㎡",650,20,670]
[null,"S023","大块地毯","腈纶、加密、可水洗，>10mm","㎡",160,20,180]
[null,"S024","毛织地毯","PP丙纶5mm厚，方型满铺","㎡",60,30,90]
[null,"S025","石球","直径600mm","个",450,50,500]
[null,"S026","弹力柱","80×750mm；PU树脂，带膨胀螺丝固定","个",18,10,28]
[null,"S027","路桩","塑料，可移动式","个",10,5,15]
[null,"S028","围栏柱头","不锈钢","个",35,10,45]
[null,"S029","可拆卸栏杆","H60mm","米",75,5,80]
[null,"S030","自行车停车架","螺旋式，280*280mm","米",75,5,80]
[null,"S031","移动警示牌","不锈钢，折叠式","个",200,5,205]
[null,"S032","水深提示牌","不锈钢，汽车烤漆","块",160,10,170]
[null,"S033","禁鸣限速牌","不锈钢，反光膜","块",450,5,455]
[null,"S034","入行出入口指示牌","不锈钢，反光膜","块",300,20,320]
[null,"S035","机动车停车场指示牌","不锈钢，反光膜","块",1200,20,1220]
[null,"S036","非机动车停车场指示牌","不锈钢，反光膜","块",300,20,320]
[null,"S037","花草牌","不锈钢，汽车烤漆","块",50,10,60]
[null,"S038","禁止宠物牌","不锈钢，汽车烤漆","块",140,10,150]
[null,"S039","车库出入口龙门牌","不锈钢，金属烤漆，反光膜","块",1400,100,1500]
[null,"S040","区域入口、转角指示、警示牌","不锈钢，汽车烤漆","块",120,5,125]
[null,"S041","楼梯指示牌","不锈钢，汽车烤漆","块",50,10,60]
[null,"S042","电梯指示牌","不锈钢，汽车烤漆","块",50,10,60]
[null,"S043","禁止驶入牌","不锈钢，汽车烤漆","块",100,20,120]
[null,"S044","地下室温馨提示牌","不锈钢，汽车烤漆","块",70,70,140]
[null,"S045","红黄警示带","胶带","㎡",120,10,130]
[null,"S046","转角反光镜","80cm，ABS材质","个",220,20,240]
[null,"S047","车位编号","油漆编号","个",15,5,20]
[null,"S048","车位划线","划线油漆、标准车位","个",20,5,25]
[null,"S049","车位导向","划线油漆","个",15,2,17]
[null,"S050","地下车辆引导线","划线油漆","㎡",30,5,35]
["设施设备维修项目（S）","S051","塑料减速带","500*320*40mm","块",55,5,60]
[null,"S052","车轮定位器","橡胶，带反光条","个",50,5,55]
[null,"S053","停车位定位杆","铁质、包裹反光条","个",50,10,60]
[null,"S054","柱护角板","橡胶，带反光条","个",30,5,35]
[null,"S055","防撞条","橡胶，带反光条","条",20,null,20]
[null,"S056","灌溉接口","ø32㎜以内","个",50,10,60]
[null,"S057","地插水阀门（绿化）","塑料取水器 3/4\"","个",35,5,40]
[null,"S058","蛇皮袋",null,"个",1.5,null,1.5]
[null,"S059","健身器材",null,"套",1200,200,1400]
[null,"S060","收费闸杆",null,"根",350,15,365]
[null,"S061","道闸机","3秒开启","套",4500,500,5000]
[null,"S062","扎带","3*250，50根/包","包",10,null,10]
[null,"S063","扎带","4.8*300，100根/包","包",30,null,30]
[null,"S064","扎带","4*200mm  500根/包","包",40,null,40]
[null,"S065","32骑马卡","塑料","只",0.1,0.1,0.2]
[null,"S066","20骑马卡","铁质","只",0.15,0.1,0.25]
[null,"S067","警戒带","50M，涤纶布盘式反光带","盘",25,5,30]
[null,"S068","堵漏王","快干水泥防水涂料1KG","袋",10,null,10]
[null,"S069","设备运输","厢式货车、2.5吨、市内、协助搬运","趟",null,450,450]
[null,"S070","地下室通风管修复","玻镁风管","处",40,50,90]
[null,"S071","贴片软灯带","LED，高空安装","10m",100,5,105]
[null,"S072","LED轮廓灯","1M，七彩，AC220V","m",40,10,50]
[null,"S073","地下室LED灯","6W","根",24,null,24]
[null,"S074","航空障碍灯","防水IP66","个",450,40,490]
[null,"S075","混凝土雨水井盖圈","含井盖井圈500*350*100mm","套",65,10,75]
[null,"S076","排水沟盖板","300*500*30mm，复合材料","个",35,5,40]
[null,"S077","排水沟盖板","球墨铸铁单篦子排水沟盖板，300*500*30mm，C250","个",45,5,50]
[null,"S078","单管日光灯","双杆式，,40W","套",120,10,130]
[null,"S079","吸顶灯","圆形，亚克力面罩，22w","套",60,10,70]
[null,"S080","格栅灯","嵌入式铝制，3*20W","套",130,10,140]
[null,"S081","LED平板灯","LED，300*300mm，8W","套",45,10,55]
[null,"S082","小筒灯","5W，开孔95","套",30,5,35]
["设施设备维修项目（S）","S083","小区路灯","LED，喷漆磨砂，H60cm","套",360,15,375]
[null,"S084","室外射灯",null,"套",80,15,95]
[null,"S085","普通灯头","E27","只",15,5,20]
[null,"S086","射灯灯杯","12V，50W","个",10,3,13]
[null,"S087","射灯配套镇流器",null,"个",20,3,23]
[null,"S088","吸顶灯灯罩","圆形全白面罩","只",2,3,5]
[null,"S089","日光灯泡","40W","只",15,5,20]
[null,"S090","节能灯泡","2U13W","只",13,5,18]
[null,"S091","白炽灯泡","100W","只",5,5,10]
[null,"S092","草坪灯管","铝制LED泛光灯，10W","只",30,15,45]
[null,"S093","安全出口灯","嵌入式暗装，13W,>90min","套",135,5,140]
[null,"S094","双头应急指示灯","20W1.2V800mAH电池,>90min","套",185,5,190]
[null,"S095","疏散指示灯","13W，>90min","套",135,5,140]
[null,"S096","地埋灯（B4）","20W","只",160,5,165]
[null,"S097","小射灯灯泡","E27，4W","个",12,5,17]
[null,"S098","电灯镇流器","75-拖","个",25,2,27]
[null,"S099","电灯镇流器","电子型，环形，H型","个",15,2,17]
[null,"S100","电线","BV-1.5,100m","卷",130,2,132]
[null,"S101","电线","BV-2.5,100m","卷",200,2,202]
[null,"S102","电线","BV-4，100m","卷",310,2,312]
[null,"S103","电线","BV-6，100m","卷",500,2,502]
[null,"S104","电线","RVS-2*1，100m","卷",230,2,232]
[null,"S105","电线","RVS-2*1.5，100m","卷",300,2,302]
[null,"S106","电线","RVS-2*2.5，100m","卷",450,2,452]
[null,"S107","电缆","ZR-VV-3*16+1*10","m",45,10,55]
[null,"S108","电缆","ZR-VV-3*25+1*16","m",71,10,81]
[null,"S109","电缆","ZR-VV-3*35+1*16","m",89,10,99]
[null,"S110","电缆","ZR-VV-3*50+1*25","m",125,10,135]
[null,"S111","电缆","YJV-3*16+1*10","m",46,10,56]
[null,"S112","电缆","YJV-3*25+1*16","m",72,10,82]
[null,"S113","电缆","YJV-3*35+1*16","m",92,10,102]
[null,"S114","电缆","YJV-3*50+1*25","m",128,10,138]
[null,"S115","电缆","YJV-3*70+1*35","m",180,10,190]
[null,"S116","电缆","YJV-3*95+1*50","m",245,10,255]
["设施设备维修项目（S）","S117","冷压铜线鼻",">16MM","个",2,5,7]
[null,"S118","母线槽","空气型插接式(四线制)400A","m",680,400,1080]
[null,"S119","母线槽","空气型插接式(四线制)630A","m",900,400,1300]
[null,"S120","母线槽","空气型插接式(四线制)800A","m",1050,400,1450]
[null,"S121","母线槽","空气型插接式(四线制)1000A","m",1270,400,1670]
[null,"S122","母线槽","空气型插接式(四线制)1250A","m",1650,400,2050]
[null,"S123","母线槽","空气型插接式(四线制)1600A","m",2080,400,2480]
[null,"S124","母线槽","空气型插接式(四线制)2000A","m",2550,400,2950]
[null,"S125","母线槽","空气型插接式(四线制)2500A","m",3150,400,3550]
[null,"S126","母线槽插接箱","插接箱，不含开关","只",300,300,600]
[null,"S127","镀锌电线管","KBG，16mm","m",3,2,5]
[null,"S128","镀锌电线管","KBG，20mm","m",4,2,6]
[null,"S129","镀锌电线管","KBG，25mm","m",5,2,7]
[null,"S130","镀锌电线管","KBG，32mm","m",7,2,9]
[null,"S131","UPVC线管","阻燃UPVC，16mm，重型","m",2,2,4]
[null,"S132","UPVC线管","阻燃UPVC，20mm，重型","m",3,2,5]
[null,"S133","UPVC线管","阻燃UPVC，25mm，重型","m",4,2,6]
[null,"S134","UPVC线管","阻燃UPVC，32mm，重型","m",5,2,7]
[null,"S135","UPVC线管","阻燃UPVC，40mm，重型","m",6,2,8]
[null,"S136","UPVC直接","直接，100个","包",20,10,30]
[null,"S137","方型线槽","2m/根","根",5,2,7]
[null,"S138","方型暗盒","阻燃PVC，82*82*45mm","个",3,1,4]
[null,"S139","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖100*50*1mm","m",28,10,38]
[null,"S140","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖150*75*1mm","m",40,10,50]
[null,"S141","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖200*100*1.2mm","m",55,10,65]
[null,"S142","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖250*125*1.5mm","m",83,10,93]
[null,"S143","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖300*150*1.5mm","m",95,10,105]
[null,"S144","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖400*200*2mm","m",150,10,160]
["设施设备维修项目（S）","S145","桥架","镀锌钢制电缆桥架含盖500*200*2mm","m",165,10,175]
[null,"S146","吊杆","M8镀锌全螺纹吊杆","根",6,3,9]
[null,"S147","两眼电源插座","固定式 10A","个",18,2,20]
[null,"S148","五眼电源插座","额定电流10A","个",25,5,30]
[null,"S149","弹起式强电地插","五孔，铜质","个",80,5,85]
[null,"S150","插头","三极可接线插头，16A","只",5,null,5]
[null,"S151","插头","两极可接线插头，10A","只",3,null,3]
[null,"S152","单位开关","86*86；PC阻燃材质","只",10,5,15]
[null,"S153","双位开关","86*86；PC阻燃材质","只",17,5,22]
[null,"S154","安装面板","空白面板","只",5,5,10]
[null,"S155","触摸延时开关","PC阻燃材质","个",30,5,35]
[null,"S156","按钮开关","LAY37红绿","只",8,2,10]
[null,"S157","旋钮开关","LAY39二档旋钮开关","只",10,2,12]
[null,"S158","配电箱","10-12回路，箱体冷轧钢板，盖板PC，IP30，暗装","只",110,10,120]
[null,"S159","配电柜","冷轧钢板，1600*700，防雨型","只",650,50,700]
[null,"S160","双电源转换开关","RMQ2-400/4P 250A",null,2800,300,3100]
[null,"S161","时间控制开关"," KG316T AC220V50Hz","个",100,10,110]
[null,"S162","空气开关3P","带漏电保护3P-C63A","只",90,10,100]
[null,"S163","空气开关2P","带漏电保护2P-C63A","只",55,10,65]
[null,"S164","空气开关2P","带漏电保护2P-C32A","只",45,10,55]
[null,"S165","空气开关1P","带漏电保护1P-C63A","只",45,10,55]
[null,"S166","空气开关1P","带漏电保护1P-C32A","只",38,10,48]
[null,"S167","小型断路器","1P-C32A","只",10,5,15]
[null,"S168","小型断路器","1P-C63A","只",12,5,17]
[null,"S169","小型断路器","2P-C32A","只",22,5,27]
[null,"S170","小型断路器","2P-C63A","只",25,5,30]
[null,"S171","小型断路器","3P-C32A","只",35,5,40]
[null,"S172","小型断路器","3P-C63A","只",38,5,43]
[null,"S173","断路器","200A","只",180,30,210]
[null,"S174","断路器","100A","只",120,30,150]
[null,"S175","瓷插保险","100A","只",25,10,35]
[null,"S176","胶盖闸刀","2*60A","只",35,10,45]
["设施设备维修项目（S）","S177","电流表","6L2-A150/5","只",20,30,50]
[null,"S178","电压表","6L2-v450v","只",40,30,70]
[null,"S179","电表","3相30A","只",150,30,180]
[null,"S180","电表","3相60A","只",200,30,230]
[null,"S181","电表","3相100A","只",250,30,280]
[null,"S182","电表","单相10A","只",50,30,80]
[null,"S183","电表","单相20A","只",65,30,95]
[null,"S184","电表","单相30A","只",75,30,105]
[null,"S185","电表","单相40A","只",85,30,115]
[null,"S186","热过载保护器","JR36-20","只",26,10,36]
[null,"S187","继电器","JR36-20","只",42,10,52]
[null,"S188","交流接触器","CJX2-1810 25A","只",21,10,31]
[null,"S189","交流接触器","CJX2-9511 95A/220V","只",171,10,181]
[null,"S190","辅助触头",null,"只",50,10,60]
[null,"S191","绝缘橡胶板","10KV，5mm","㎡",70,5,75]
[null,"S192","绝缘橡胶板","6KV，3mm","㎡",40,5,45]
[null,"S193","热收缩低压终端头电缆头","SR-1KV","套",55,40,95]
[null,"S194","热收缩高压终端头电缆头","NSRY-10KV","套",200,40,240]
[null,"S195","高压中间接头","JSRY-10KV","套",350,200,550]
[null,"S196","电柜保护装置","微机保护装置、DMR系列","套",7800,200,8000]
[null,"S197","高压熔断器","XRNP系列","只",400,20,420]
[null,"S198","PT手推车","800MM","个",2400,100,2500]
[null,"S199","电压互感器","JDZ17-10 10/0.1KV","个",1800,100,1900]
[null,"S200","避雷器","电柜内、HY5WZ17-45","个",500,50,550]
[null,"S201","微机消谐装置","WXZ196-2","个",14000,600,14600]
[null,"S202","环氧树脂","100G","罐",65,null,65]
[null,"S203","LED屏幕","全户外单色25cm*73cm","块",150,150,300]
[null,"S204","LED屏电源适配器","输出5V-40A","个",220,30,250]
[null,"S205","电源适配器","输出5V-33A","个",140,30,170]
[null,"S206","LED灯带控制驱动电源","整流器 60W","块",90,30,120]
[null,"S207","联想电脑","I3/4G内存/500G/集显/20英寸","台",3200,200,3400]
[null,"S208","16路XVR高清硬盘录像机 ","DS-7816HGH-F1/M","台",900,50,950]
[null,"S209","监控级硬盘","2T","台",600,20,620]
[null,"S210","枪式摄像机","日夜型，网络型，1080P","台",900,50,950]
["设施设备维修项目（S）","S211","变焦半球摄像机","网络型，带红外，1080P","台",600,50,650]
[null,"S212","监控电源适配器","输入AC220V 50Hz","个",17,10,27]
[null,"S213","视频信号线","SYV75-5、100m/卷","卷",455,100,555]
[null,"S214","监控支架","铝合金","个",55,5,60]
[null,"S215","电话线","100米2芯电话线 HYV2*0.5","卷",55,5,60]
[null,"S216","电话插座面板","86型","个",20,5,25]
[null,"S217","网络/电话地插","120*120mm，铜外壳","个",80,10,90]
[null,"S218","网线插座面板","阻燃PC",null,40,5,45]
[null,"S219","网线","超五类","m",2,5,7]
[null,"S220","水晶头","超五类","个",1,5,6]
[null,"S221","单模光纤","8芯，100m","套",270,200,470]
[null,"S222","光端机","数字型，16路","个",91,5,96]
[null,"S223","电源适配器","FVS-350-5 弱电模块使用","个",330,20,350]
[null,"S224","光纤收发器","千兆光纤收发器单模单纤","个",95,20,115]
[null,"S225","光电转换器","速率:10/100/1000M，4光口","个",780,5,785]
[null,"S226","光钎跳线","LC-ST","个",28,5,33]
[null,"S227","门禁卡制作","喷绘图案，含人工","张",10,null,10]
[null,"S228","门禁卡制作","白色空白，含人工","张",5,null,5]
[null,"S229","水龙头","快开尖嘴全铜","只",20,10,30]
[null,"S230","面盆/菜盆水龙头","冷热水分水阀","只",80,20,100]
[null,"S231","淋浴冷热水龙头","冷热水分水阀","个",180,20,200]
[null,"S232","淋浴喷洒头","挂墙式，ABS材质","只",40,5,45]
[null,"S233","连接软管","不锈钢编织进水管，50cm","只",25,5,30]
[null,"S234","三角阀","标准螺纹接口","只",10,5,15]
[null,"S235","水表","Dn20","只",40,10,50]
[null,"S236","水表后总水阀","旋钮式，黄铜截止阀","只",50,10,60]
[null,"S237","带锁水阀门","黄铜带锁防盗闸阀DN25","只",70,10,80]
[null,"S238","水表防盗阀","黄铜带锁防盗闸阀DN20","只",50,15,65]
[null,"S239","水表防盗阀","黄铜带锁防盗闸阀DN16","只",40,15,55]
[null,"S240","水管铜对丝"," 6分变4分","只",17,15,32]
[null,"S241","水管4分外丝直接","4分","只",15,15,30]
[null,"S242","水管4分内外丝","4分","只",15,15,30]
[null,"S243","水表保温罩","水表保温罩，","只",10,3,13]
[null,"S244","PPR管保温包裹","Φ27橡塑保温管，2CM厚","M",2.5,3,5.5]
["设施设备维修项目（S）","S245","支管保温包裹","Φ57橡塑保温管","M",4,2.5,6.5]
[null,"S246","主立管保温包裹","Φ114橡塑保温管","M",5.5,2.5,8]
[null,"S247","大便冲洗阀","延迟，手按式","只",65,10,75]
[null,"S248","小便冲洗阀","延迟，手按式","只",13,10,23]
[null,"S249","PPR管材","ø25㎜以内","m",20,5,25]
[null,"S250","PPR管材","ø32㎜以内","m",30,5,35]
[null,"S251","PPR管弯头","直接/弯头/过桥/三通/管堵/管卡及管帽等配件25/32mm","只",7,5,12]
[null,"S252","PPR管弯头","直接/弯头/过桥及三通等带内丝或外丝配件25mm以内","只",18,5,23]
[null,"S253","PPR截止阀","ø32㎜","只",110,5,115]
[null,"S254","PPR截止阀","ø25㎜","只",75,5,80]
[null,"S255","PPR截止阀","ø20㎜","只",45,5,50]
[null,"S256","双热熔球阀","ø20㎜","只",80,5,85]
[null,"S257","双热熔球阀","ø25㎜","只",95,5,100]
[null,"S258","铁三通","50*50","个",50,10,60]
[null,"S259","铁三通","40*40","个",30,10,40]
[null,"S260","卡箍","110mm","个",60,10,70]
[null,"S261","水管弯头","直接","个",20,5,25]
[null,"S262","直阀","ø50㎜，铸铁","个",50,10,60]
[null,"S263","压力表","不锈钢膜盒压力表","个",50,50,100]
[null,"S264","内螺纹止回阀","ø50㎜以内","个",80,100,180]
[null,"S265","法兰止回阀","ø100㎜","个",450,200,650]
[null,"S266","减压阀","ø100㎜","个",800,200,1000]
[null,"S267","法兰蝶阀","ø100㎜","个",500,200,700]
[null,"S268","内螺纹闸阀","ø50㎜以内","个",90,100,190]
[null,"S269","法兰闸阀","ø100㎜","个",450,200,650]
[null,"S270","地漏","防臭型","只",20,2,22]
[null,"S271","地漏堵后疏通","户内处理","处",0,10,10]
[null,"S272","下水堵后疏通","涉及楼下一户扣板拆、装","次",0,50,50]
[null,"S273","主下水管疏通",null,"处",0,500,500]
[null,"S274","座便器","节水型","套",500,20,520]
[null,"S275","蹲便器","带返水弯","套",200,20,220]
[null,"S276","马桶底部漏水修复","密封胶密封","处",50,20,70]
["设施设备维修项目（S）","S277","马桶松动后固定",null,"处",10,5,15]
[null,"S278","马桶盖","含座圈、座盖，ABS材质","套",25,15,40]
[null,"S279","马桶水箱浮球总成",null,"套",20,20,40]
[null,"S280","马桶放水按钮","ABS材质","套",10,10,20]
[null,"S281","下水连接管","可伸缩塑料软管，30mm","只",22,10,32]
[null,"S282","排水管材（PVC）","ø110㎜以内","m",90,30,120]
[null,"S283","UPVC排水管",50,"m",10,30,40]
[null,"S284","UPVC排水管",75,"m",18,30,48]
[null,"S285","UPVC排水管",110,"m",35,30,65]
[null,"S286","UPVC排水管",160,"m",60,30,90]
[null,"S287","PVC90度弯头","ø50㎜以内","只",20,5,25]
[null,"S288","PVC45度弯头","ø160㎜以内","只",40,5,45]
[null,"S289","PVC顺水三通","ø160㎜以内","只",80,5,85]
[null,"S290","PVC伸缩节","ø160㎜以内","只",60,5,65]
[null,"S291","双承插存水弯","ø160㎜以内","只",30,5,35]
[null,"S292","透气帽","ø160㎜以内","只",20,5,25]
[null,"S293","管卡","ø160㎜以内","只",20,5,25]
[null,"S294","下水道疏通器","手动，5米","个",25,10,35]
[null,"S295","污水井道堵","室外污水井疏通","处",null,200,200]
[null,"S296","潜水泵","220V，小型","台",590,null,590]
[null,"S297","洗菜盆","不锈钢，640*410*210mm","套",600,50,650]
[null,"S298","洗脸盆","陶瓷、430mm","套",200,50,250]
[null,"S299","梳妆镜","不锈钢","块",120,30,150]
[null,"S300","毛巾架","不锈钢","套",80,30,110]
[null,"S301","拖把池","500*400mm","套",100,20,120]
[null,"S302","灶具","双眼，天然气","套",600,100,700]
[null,"S303","灶台台面更换","大理石、人造石","m",200,50,250]
[null,"S304","吊柜","密度板，表面烤漆","套",450,100,550]
[null,"S305","地柜","密度板，表面烤漆","套",600,100,700]
[null,"S306","抽油烟机","中式","套",850,100,950]
[null,"S307","油烟机烟管","160mm，双层铝箔","根",15,20,35]
[null,"S308","油烟机照明灯维修",null,"个",15,15,30]
[null,"S309","厨卫洗菜盆滤网","不锈钢","个",10,null,10]
[null,"S310","面盆堵（面盆拆、装）","下水喉疏通","处",0,50,50]
["设施设备维修项目（S）","S311","厨房灶台打孔",null,"个",0,30,30]
[null,"S312","厨房柜门修复",null,"处",20,10,30]
[null,"S313","厨房灶台瓷砖修复",null,"处",60,20,80]
[null,"S314","水塞","不锈钢","个",10,2,12]
[null,"S315","风机房插销","钢制","把",13,5,18]
[null,"S316","风机房门锁","钢制，30mm","把",13,5,18]
[null,"S317","球形锁","弹子球锁","把",80,50,130]
[null,"S318","室内直把锁","双轴承静音双方舌防盗锁体","把",120,50,170]
[null,"S319","入户门锁","插芯锁","把",150,50,200]
[null,"S320","电子智能防盗门锁","高频一卡通防盗门锁","把",340,10,350]
[null,"S321","单元电子门锁","不锈钢，含对讲系统","把",260,50,310]
[null,"S322","大挂锁","B级","把",35,20,55]
[null,"S323","玻璃门锁","不锈钢","把",90,20,110]
[null,"S324","夹地锁 ","不锈钢","把",90,20,110]
[null,"S325","闭门器","液压闭门器","套",46,10,56]
[null,"S326","厕所门锁","不锈钢、带插销","套",35,10,45]
[null,"S327","门吸","不锈钢，强磁","套",20,10,30]
[null,"S328","移门滑轮","双轮","套",20,20,40]
[null,"S329","地弹簧","含配件","套",240,40,280]
[null,"S330","窗户窗轮",null,"樘",20,20,40]
[null,"S331","窗锁扣","高强度锌合金","只",20,20,40]
[null,"S332","窗把手","铝合金、多点执手锁","只",20,20,40]
[null,"S333","窗支撑","不锈钢","只",50,60,110]
[null,"S334","抽屉单轨","不锈钢","付",10,5,15]
[null,"S335","交流电子门铃",null,"只",30,5,35]
[null,"S336","干粉灭火器","3KG","瓶",60,5,65]
[null,"S337","干粉灭火器充气换粉","3KG","瓶",30,5,35]
[null,"S338","二氧化碳灭火器","3KG","瓶",300,5,305]
[null,"S339","消防水带2.5寸","8型2.5寸20米","根",80,10,90]
[null,"S340","消防水带接口","2.5寸内式接扣","个",20,10,30]
[null,"S341","消防水带分水器","消防水带二分水器FFS65/65*65 一进二出","个",200,10,210]
[null,"S342","阻火泥","环保型","KG",10,2,12]
[null,"S343","消防水枪","2.5寸消防水枪头","个",20,5,25]
["设施设备维修项目（S）","S344","普通喷淋头","下喷式，含装饰盘","台",30,5,35]
[null,"S345","防火卷帘门","含升降电机及门套","㎡",400,20,420]
[null,"S346","卷门电机",null,"组",1200,50,1250]
[null,"S347","水流指示器","ZSJZ-100","只",500,null,500]
[null,"S348","室内消火栓","DN65单出口","套",650,100,750]
[null,"S349","室外地上灭火栓","SS100/65-16","套",769,100,869]
[null,"S350","水泵接合器","SQS-100","套",1800,100,1900]
[null,"S351","声光报警器","带喇叭，>90dB","个",120,10,130]
[null,"S352","火灾显示盘","LD128E(T)中文显示","个",600,10,610]
[null,"S353","点型光电感烟火灾探测器","JTY-GM-LD3000EN/A","个",42,10,52]
[null,"S354","点型感温火灾探测器","JTW-ZDM-LD3300EN（A2S）","个",40,10,50]
[null,"S355","通用底座","LD10EN","个",4,10,14]
[null,"S356","手动火灾报警按钮","J-SA PM-LD2000EN","个",45,10,55]
[null,"S357","消火栓按钮","LD2002EN","个",50,10,60]
[null,"S358","手报底座","LD20-EN","个",5,10,15]
[null,"S359","消防单输入模块",null,"个",45,10,55]
[null,"S360","消防输入输出模块",null,"个",65,10,75]
[null,"S361","模块底座",null,"个",6,10,16]
[null,"S362","声光底座",null,"个",5,10,15]
[null,"S363","火灾声光报警器","编码型","个",75,10,85]
[null,"S364","BVR双色线","RVS-2*1.5","卷",135,10,145]
[null,"S365","出风口","中央空调百叶进风口ABS 240*350mm","个",80,40,120]
[null,"S366","排气管","铝箔管，口径10CM","个",25,10,35]
[null,"S367","排气扇","吸顶式8寸，带卡箍风帽","台",150,50,200]
[null,"S368","中央空调氟利昂","R-134A","罐",550,100,650]
[null,"S369","家用空调加氟","R-134A","台",150,50,200]
[null,"S370","空调拆除","家用空调","台",null,70,70]
[null,"S371","空调安装","家用空调","台",null,80,80]
[null,"S372","潜污泵浮球",null,"个",42,20,62]
[null,"S373","水泵橡胶垫圈更换",null,"个",50,200,250]
[null,"S374","水泵机械密封",null,"个",900,200,1100]
[null,"S375","多级泵轴承档套","200D","个",600,200,800]
[null,"S376","水泵轴承","PB-401SEA","个",80,200,280]
[null,"S377","多级泵平衡盘","200D43","个",400,200,600]
[null,"S378","多级泵主轴","D80-30，45#主轴，不锈钢","个",1500,200,1700]
[null,"S379","油润","1.5寸","个",30,10,40]
[null,"S380","潜水泵绕组线维修","潜水泵、4KW","个",450,200,650]
[null,"S381","潜水泵绕组线维修","潜水泵、5.5KW","个",550,200,750]
[null,"S382","潜水泵专用线","潜水泵专用线JHS-3*4","根",90,10,100]
[null,"S383","镀锌钢管","DN20*2.75","m",10,10,20]
[null,"S384","镀锌钢管","DN25*3.25","m",14,10,24]
[null,"S385","镀锌钢管","DN32*3.25","m",18,10,28]
[null,"S386","镀锌钢管","DN50*3.5","m",27,10,37]
[null,"S387","镀锌钢管","DN80*4","m",45,10,55]
[null,"S388","镀锌钢管","DN100*4","m",58,10,68]
[null,"S389","镀锌钢管","DN125*4.5","m",85,10,95]
[null,"S390","镀锌钢管直接","DN100*4","个",170,40,210]
[null,"S391","衬塑复合镀锌钢管","DN20*2.75","m",16,10,26]
[null,"S392","衬塑复合镀锌钢管","DN25*3.25","m",23,10,33]
[null,"S393","衬塑复合镀锌钢管","DN32*3.25","m",28,10,38]
[null,"S394","衬塑复合镀锌钢管","DN50*3.5","m",41,10,51]
[null,"S395","衬塑复合镀锌钢管","DN80*4","m",68,10,78]
[null,"S396","衬塑复合镀锌钢管","DN100*4","m",92,10,102]
[null,"S397","电池","5#","个",3,2,5]
[null,"S398","电池","7#","个",3,2,5]
[null,"S399","碟灯灯泡","22W","只",20,10,30]
[null,"S400","灯管","配电间使用","只",12,10,22]
[null,"S401","疏散灯","灯泡","只",30,15,45]
[null,"S402","电铃","3寸，开闭所内报警电铃","只",15,10,25]
[null,"S403","胶皮手套",null,"付",5,0,5]
[null,"S404","电源模块","闸口发卡机","个",60,20,80]
[null,"S405","胶水","腻子粉稀释剂","桶",40,0,40]
[null,"S406","钢钉","型号：50","盒",8,0,8]
[null,"S407","钢钉","型号：30","盒",9,0,9]
[null,"S408","马桶盖板","金融中心，高级","个",45,20,65]
[null,"S409","塑料方型井盖","塑料30*50mm","个",60,10,70]
["电梯维护项目（D）","D001","电梯控制柜主板","MCTC-MCB-B1（同/异）","个",4800,null,4800]
[null,"D002","电梯控制柜变频器","5.5KW","个",6470,null,6470]
[null,"D003","电梯控制柜变频器","7.5KW","个",6890,null,6890]
[null,"D004","电梯控制柜变频器","11KW","个",7748,null,7748]
[null,"D005","电梯控制柜变频器","15KW","个",8645,null,8645]
[null,"D006","轿顶板","MCTC-CTB-A","个",2600,null,2600]
[null,"D007","指令板","MCTC-CCB-A","个",420,null,420]
[null,"D008","数码显示板","MCTC-HCB-H","个",546,null,546]
[null,"D009","液晶显示板","MCTC-HCB-D1","个",650,null,650]
[null,"D010","操作器",null,"个",286,null,286]
[null,"D011","同步卡","MCTC-PG-E","个",380,null,380]
[null,"D012","主接触器","SC-E2P","个",268,null,268]
[null,"D013","变压器","TDB-1050-01","个",520,null,520]
[null,"D014","开关电源","S-100-24","个",200,null,200]
[null,"D015","制动电阻",null,"个",348,null,348]
[null,"D016","抱闸电源",null,"个",362,null,362]
[null,"D017","货梯门机变频器",null,"个",3920,null,3920]
[null,"D018","客梯门机变频器",null,"个",4260,null,4260]
[null,"D019","光幕",null,"个",600,null,600]
[null,"D020","永磁感应器",null,"个",442,null,442]
[null,"D021","对讲机一副四主",null,"个",595,null,595]
[null,"D022","层门门锁",null,"个",286,null,286]
[null,"D023","垂直电梯安装","停靠站数>=10层","台",null,51000,51000]
[null,"D024","垂直电梯安装","5层>=停靠站>10层","台",null,40000,40000]
[null,"D025","垂直电梯安装","5层>停靠站数","台",null,28000,28000]
[null,"D026","自动扶梯拆除","包括扶梯拆除、搬运、封存","台",null,9000,9000]
[null,"D027","垂直电梯拆除","停靠站数>=10层；含拆除、搬运及封存","台",null,55000,55000]
[null,"D028","垂直电梯拆除","5层>=停靠站>10层含拆除、搬运及封存","台",null,42000,42000]
[null,"D029","垂直电梯拆除","5层>停靠站数含拆除、搬运及封存","台",null,30000,30000]
[null,"D030","液压缓冲器",null,"个",800,150,950]
[null,"D031","缓冲器开关",null,"个",45,10,55]
["电梯维护项目（D）","D032","限位开关",null,"个",65,15,80]
[null,"D033","急停开关",null,"个",40,10,50]
[null,"D034","底坑检修盒",null,"个",350,60,410]
[null,"D035","补偿链导向装置",null,"个",300,55,355]
[null,"D036","轿厢通讯扩展板",null,"个",900,160,1060]
[null,"D037","轿厢操作面板按键",null,"个",60,15,75]
[null,"D038","电梯滑块","轿门、厅门划块","个",8,10,18]
[null,"D039","轿门光幕",null,"个",1500,260,1760]
[null,"D040","厅门三角锁",null,"个",20,0,20]
[null,"D041","厅门主门锁一套",null,"套",200,40,240]
[null,"D042","厅门副门锁一套",null,"套",75,15,90]
[null,"D043","油杯","轿厢、对重导轨润滑","个",40,10,50]
[null,"D044","电梯应急电源",null,"个",200,40,240]
[null,"D045","电梯制动器",null,"个",5300,500,5800]
[null,"D046","钢丝绳调平","收钢丝绳，并调平","台",0,1300,1300]
[null,"D047","对重反绳轮",null,"套",5000,400,5400]
[null,"D048","补偿链",null,"M",98,null,98]
[null,"D049","更换补偿链",null,"根",null,2000,2000]
["园林维护项目（Y）","Y001","栽植乔木-香樟","Φ20-22cm、h>700cm","株",1750,800,2550]
[null,"Y002","栽植乔木-大广玉兰","Φ20cm、h>700cm","株",2450,800,3250]
[null,"Y003","栽植乔木-广玉兰","Φ10-12cm、h>500cm","株",900,600,1500]
[null,"Y004","栽植乔木-大香柚\r","Φ25-35cm、h>700cm","株",5000,800,5800]
[null,"Y005","栽植乔木-香柚","Φ12-15cm","株",2450,800,3250]
[null,"Y006","栽植乔木-大叶女贞","Φ10-15cm、h>550cm","株",1200,300,1500]
[null,"Y007","栽植乔木-大朴树\r","Φ35-45cm、h>800cm","株",4500,800,5300]
[null,"Y008","栽植乔木-朴树","Φ18-20cm","株",1540,660,2200]
[null,"Y009","栽植乔木-大银杏","Φ20-25cm、h>700cm","株",16000,800,16800]
[null,"Y010","栽植乔木-银杏","Φ15-18cm嫁接或实生","株",1750,600,2350]
[null,"Y011","栽植乔木-小银杏","Φ10-12cm实生","株",500,300,800]
[null,"Y012","栽植乔木-大榉树","Φ20-25cm、h>700cm","株",11000,800,11800]
[null,"Y013","栽植乔木-榉树","Φ12-15cm","株",1400,600,2000]
[null,"Y014","栽植乔木-大枫香","Φ20-25cm、h>700cm","株",2300,800,3100]
[null,"Y015","栽植乔木-枫香","Φ15-20cm","株",1260,540,1800]
[null,"Y016","栽植乔木-大桂花","h500cm、冠幅400cm","株",4900,800,5700]
["园林维护项目（Y）","Y017","栽植乔木-桂花","冠幅250-300cm","株",840,360,1200]
[null,"Y018","栽植乔木-大红枫\r","地径10cm、h400cm","株",4500,600,5100]
[null,"Y019","栽植乔木-红枫\r","地径5-6厘米","株",350,120,470]
[null,"Y020","栽植乔木-大樱花\r","地径12cm、h450cm","株",1200,300,1500]
[null,"Y021","栽植乔木-樱花\r","地径6cm、h200cm","株",315,125,440]
[null,"Y022","栽植乔木-大石楠冠","h200-250cm","株",1000,200,1200]
[null,"Y023","栽植花木-石楠球","h100-120cm","株",70,30,100]
[null,"Y024","栽植乔木-法国梧桐","Φ10-12cm、h>500cm","株",400,360,760]
[null,"Y025","栽植乔木-腊梅","h200-300cm","株",200,200,400]
[null,"Y026","栽植乔木-红花紫薇","Φ6-8cm、h>250cm","株",350,200,550]
[null,"Y027","栽植乔木-紫荆","h>150cm","株",100,50,150]
[null,"Y028","栽植乔木-大雪松","h600cm、冠幅400-500cm","株",800,800,1600]
[null,"Y029","栽植乔木-雪松","h500cm、冠幅250-400cm","株",600,600,1200]
[null,"Y030","栽植乔木-紫叶李","Φ8-10cm","株",500,100,600]
[null,"Y031","栽植乔木-白玉兰","Φ10-20cm","株",80,60,140]
[null,"Y032","栽植乔木-马褂木","Φ9-10cm","株",160,60,220]
[null,"Y033","栽植乔木-乌桕","Φ15-20cm","株",1600,200,1800]
[null,"Y034","栽植乔木-国槐","Φ15-25cm","株",900,200,1100]
[null,"Y035","栽植乔木-榆树","Φ15-25cm","株",900,200,1100]
[null,"Y036","栽植乔木-黄连木","Φ15-25cm","株",900,200,1100]
[null,"Y037","栽植乔木-紫叶梨","Φ5-10cm","株",100,30,130]
[null,"Y038","栽植乔木-梨花海棠","Φ3-5cm","株",50,50,100]
[null,"Y039","栽植乔木-栾树","Φ10-15cm","株",500,360,860]
[null,"Y040","栽植乔木-合欢","Φ8cm","株",120,30,150]
[null,"Y041","栽植乔木-柿子树","Φ10cm","株",200,100,300]
[null,"Y042","栽植乔木-木瓜树","Φ8cm","株",800,200,1000]
[null,"Y043","栽植乔木-牡丹石榴","Φ6cm","株",100,30,130]
[null,"Y044","栽植乔木-白腊","Φ8cm","株",90,30,120]
[null,"Y045","栽植乔木-五角枫","Φ5cm","株",80,30,110]
[null,"Y046","栽植乔木-红叶碧桃","Φ5cm","株",70,30,100]
[null,"Y047","栽植乔木-水杉","Φ10-15cm","株",450,100,550]
[null,"Y048","栽植乔木-杜英","Φ10cm","株",500,100,600]
[null,"Y049","栽植花木-棕榈","h150-200cm","株",300,30,330]
[null,"Y050","栽植花木-慈孝竹","h300cm","株",8,5,13]
["园林维护项目（Y）","Y051","栽植花木-刚竹","h500cm","株",10,5,15]
[null,"Y052","栽植花木-睡莲","h50-80cm","株",15,5,20]
[null,"Y053","栽植花木-木芙蓉","Φ4-6cm、h>150cm","株",50,30,80]
[null,"Y054","栽植花木-红花夹竹桃","h>150cm","株",50,30,80]
[null,"Y055","栽植花木-金森女贞球","h>100cm","株",120,100,220]
[null,"Y056","栽植花木-苏铁","篷径100cm","株",200,60,260]
[null,"Y057","栽植灌木-罗汉松球\r","h150-200cm、冠幅180cm","株",1200,300,1500]
[null,"Y058","栽植灌木-茶梅球\r","h150-200cm、篷径150cm","株",400,100,500]
[null,"Y059","栽植灌木-美人茶\r","h150-200cm、篷径150cm","株",200,50,250]
[null,"Y060","栽植灌木-高杆枸骨球\r","h150-200cm、篷径200cm","株",800,200,1000]
[null,"Y061","栽植灌木-红继木球\r","h150-200cm、篷径150cm","株",150,50,200]
[null,"Y062","栽植灌木-红叶石楠球\r","h200cm、篷径200cm","株",300,80,380]
[null,"Y063","栽植灌木-黄杨球\r","h130-150cm","株",110,50,160]
[null,"Y064","栽植灌木-十大功劳","h45cm，约49株/m2","㎡",100,50,150]
[null,"Y065","栽植灌木-金森女贞","h40cm、约49株/m2","㎡",70,50,120]
[null,"Y066","栽植灌木-金边黄杨","h40cm、约49株/m2","㎡",80,50,130]
[null,"Y067","栽植灌木-茶花","h25cm、约36株/m2","㎡",80,50,130]
[null,"Y068","栽植灌木-夏鹃","h40cm、约36株/m2","㎡",70,50,120]
[null,"Y069","栽植灌木-法国冬青A","h50cm、约36株/m2","㎡",90,50,140]
[null,"Y070","栽植灌木-法国冬青B","h>80cm、约25株/m2","㎡",100,50,150]
[null,"Y071","栽植灌木-八角金盘","h30-40cm、约30株/m2","㎡",70,50,120]
[null,"Y072","栽植色带-金边阔叶麦冬\r","h20-25cm、约49株/m2","㎡",60,{"v":19.8,"d":"20"},79.8]
[null,"Y073","栽植色带-兰花三七\r","h20-25cm、篷径20-25cm、约49株/m2","㎡",90,20,110]
[null,"Y074","栽植灌木-月季","h40-50cm，篷径30-35cm，约25株/m2","㎡",90,20,110]
[null,"Y075","铺种草皮-马尼拉草坪\r",null,"㎡",50,20,70]
[null,"Y076","播种草籽","含人工","㎡",1,3,4]
[null,"Y077","施肥油饼","含人工","KG",3.6,0,3.6]
[null,"Y078","树木施肥","树下埋设肥料","棵",null,3,3]
[null,"Y079","树木支撑","2根支撑","棵",30,5,35]
[null,"Y080","树木支撑","4根支撑","棵",10,5,15]
[null,"Y081","花坛鲜花布置","含人工","棵",0.8,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.9]
[null,"Y082","绿化养护","有机肥料","吨",2000,null,2000]
[null,"Y083","树木刷白","含人工","棵",2,3,5]
["其他（Q）","Q001","办公室开荒",null,"㎡",null,5,5]
[null,"Q002","地毯清洁","含辅材","㎡",null,3,3]
[null,"Q003","地坪打蜡","一底二面","㎡",null,5,5]
[null,"Q004","幕墙清洗","含辅材","㎡",null,8,8]
[null,"Q005","内墙幕墙玻璃","含辅材","㎡",null,5,5]
[null,"Q006","单位化纤地毯清洗","含辅材","㎡",null,10,10]
[null,"Q007","高级石材地面打蜡","一底二面","㎡",null,15,15]
[null,"Q008","木质地板保养打蜡","一底二面","㎡",null,10,10]
[null,"Q009","办公室保洁",null,"㎡",null,10,10]
[null,"Q010","单人布沙发清洗",null,"个",null,50,50]
[null,"Q011","双人布沙发清洗",null,"套",null,90,90]
[null,"Q012","三人布沙发清洗",null,"套",null,120,120]
[null,"Q013","单人皮沙发清洗",null,"套",null,60,60]
[null,"Q014","双人皮沙发清洗",null,"套",null,110,110]
[null,"Q015","三人皮沙发清洗",null,"套",null,170,170]
[null,"Q016","厨房油烟清洗","含辅材，包括抽油烟机及灶具灶台","台",10,30,40]
[null,"Q017","室内保洁","含辅材","㎡",null,5,5]
[null,"Q018","标示标牌写真喷绘KT板",null,"㎡",40,5,45]
[null,"Q019","标示标牌写真喷绘贴纸",null,"㎡",30,5,35]
[null,"Q020","标示标牌即时贴","100*1500","张",2,null,2]
[null,"Q021","金融中心停车卷","3000张","套",380,null,380]